PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie 
„Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Witkowie – działka nr 135”
	Lp.

	Wyszczególnienie robot, opis czynności, obliczenie ilości
	Jedn.
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.

	
	A.  ROBOTY DROGOWE:
I.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
	
	

	1.
	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach drogowych w terenie płaskim:

km = 1,704
	km
	1,704

	2.
	Organizacja ruchu na czas robót – przygotowanie i realizacja oznakowania robót:

kpl = 1
	kpl
	1

	3.
	Ścinka poboczy z odwozem nadmiaru urobku transportem kołowym na odległość do 1 km na odkład. Miejsce odkładu po stronie wykonawcy. Grunt kat. III÷IV. Przyjęto średnią grubość ścinki – 10 cm. Szerokość średnia istniejącego pobocza – 1,00 m.
m3 = (2 x 1704 – 53) x 1,00 x 0,10 = 335,5 

Zużycie gruntu ze ścinki na miejscu w ilości 80%  jej objętości (do odwozu – 67,1 m3).

	m3
	335,5

	4.
	Rozebranie ścianek czołowych istniejących przepustów o przelotach z rur betonowych przeznaczonych do wymiany lub naprawy. Według zestawienia - przyjęto: średnio 0,75 m3 /przepust o średnicy 50 ÷ 100 cm. Objętość rozbieranych ścianek dla 4 przepustów:

m3 = 8 x 0,75 = 6,00

	m3
	6,00

	5.
	Rozbiórka części przelotowych przepustów rurowych przewidzianych do wymiany wraz z nadkładem gruntowym grubości 40 ÷ 80 cm. Przepusty o średnicy:
a)  Ø 50 cm  =   16,0 mb,  ( według zestawienia)
b)  Ø 100 cm =    
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	6.
	Wycięcie krzaków i porostów z istniejących rowów przydrożnych w trakcie ich oczyszczania oraz ścince zawyżonego pobocza:
Przyjęto powierzchnię jako łączną długość istniejących rowów przydrożnych na odcinkach: 
- km 0+250 (P) ÷ 0+525 (P) = 275 m ;

- km 0+310 (L) ÷ 0+820 (L) = 510 m ;
- km 0+850 (P) ÷ 1+250 (P) = 400 m ;

- km 1+340 (P) ÷ 1+704 (P) = 364 m.

                               Razem:    1 549 m

Powierzchnia rowów do odkrzaczenia i usunięcia porostów - przyjęto szerokość 2,50 m ; stąd łączna powierzchnia:
ar = 1549 x 2,50 x 0,01 = 38,73

	ar
	38,73

	7.
	Roboty ziemne mechaniczne w gruntach kat. III-IV koparką podsiębierną o poj. łyżki 0,6 m3 pod wykonanie wymiany istniejących przepustów. Odwóz gruntu na odkład na odl. do 1 km i późniejszego wykorzystania do plantowania skarp korpusu drogowego.

Przyjęto: 2,4 m3/mb przepustu Ø 50 cm ;  oraz 3,3 m3/mb przepustu Ø 100 cm. 
m3 = 16 x 2,4 + 8 x 3,3  = 64,8

	m3
	64,8

	8.
	Oczyszczenie przelotów istniejących przepustów przewidzianych do remontu wraz z naprawą bieżącą wlotów. Przepusty Ø 30 cm oraz Ø 50 cm.
m = 9,0 + 6,0 = 15,0


	m
	15,0

	9.
	Naprawa uszkodzeń w istniejących ściankach czołowych przepustów o średnicy Ø 30 cm. Wymiana uszkodzonych elementów wraz ze spoinowaniem.

sztuk: 2 x 2 = 4


	szt.
	4

	10.
	Wymiana nowych ścianek czołowych B-30 lub z kamienia łamanego w przepuście Ø 50 cm.

sztuk: 2 (2,0 m3)
	szt.
	2

	11.
	Oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych z pogłębieniem do 20 cm. Odwóz zanieczyszczeń organicznych na odległość do 3,0 km. Łączna długość rowów do oczyszczenia: 1549 mb. Przyjęto objętość czyszczenia w ilości 0,15 m3/mb rowu.
m3 = 1549 x 0,15 = 232,4
	m3

	232,4

	12.
	Likwidacja istniejących wybojów w nawierzchni drogi gminnej poprzez wykonanie remontu cząstkowego KŁSM o frakcji 0/63,0 mm. Powierzchnia i objętość wyrównania przy średniej głębokości 10 cm – wg poniższego zestawienia:
- odcinek 0+000 ÷ 0+850 o długości 850 m i szerokości średniej istniejącej 

  jezdni ok. 3,60 m – wyboje na ok. 5 % powierzchni = 153,0 m2 ;

- odcinek 0+850 ÷ 1+000 o długości 150 m i szerokości średniej istniejącej 

  jezdni ok. 2,80 m – wyboje na ok. 10 % powierzchni = 42,0 m2 ;

- odcinek 1+050 ÷ 1+350 o długości 300 m i szerokości średniej istniejącej 

   jezdni ok. 2,70 m – wyboje na ok. 35 % powierzchni = 283,5 m2 ;

- odcinek 1+350 ÷ 1+670 o długości 320 m i szerokości średniej istniejącej 

   jezdni ok. 2,90 m – wyboje na ok. 15 % powierzchni = 139,2 m2 ;

  Łączna powierzchnia wybojów do likwidacji      -          617,7 m2
Stąd objętość jako wyrównania istniejącej konstrukcji drogowej:
m3 =  0,10 x 617,7 = 61,8

	m3
	61,8

	13.
	Wymiana istniejących przepustów rurowych Ø 50 cm wraz ze ściankami czołowymi (sztuk: 2) B-30 lub z kamienia łamanego. Grubość ścianek czołowych 40 cm (beton) lub 50 cm (kamienne).
m = 16,0

	m
	16,0

	14.
	Wymiana istniejącego przepustu pod korona drogi Ø 100 cm wraz ze ściankami czołowymi (według rysunków) B-30.

m = 8,0


	m
	8,0

	
	II.  WYKONANIE  WZMOCNIENIA  KONSTRUKCJI  DROGOWEJ:


	
	

	15.
	Wykonanie wyrównania istniejącej konstrukcji drogi z kruszywa łamanego z nadaniem właściwych spadków poprzecznych przy użyciu KŁSM o frakcji 0/63,0 mm – średnia grubość warstwy 15 cm o szerokości 4,30 m (na odcinku w km 0+000 ÷ 0+860) oraz o szerokości 3,30 m na pozostałym odcinku przebudowywanej drogi. 
m2 = 860 x 4,30 + (1 704 – 860) x 3,30 = 6 483,2 ;  (stąd : objętość wyrównania wynosi - 6 483,2 x 0,15 =  972,48 m3).

	  (m2)
m3
	(6 483,2)
972,48
  

	16.
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kG/m2:

m2 = 6 483,2

	m2
	6 483,2

	
	III.  PODBUDOWA  NA  SKRZYŻOWANIACH  I  ZJAZDACH:


	
	

	17.
	Mechaniczne wykonanie koryta pod zjazdy (mijanki) oraz skrzyżowania na głębokość 20 cm w gruncie kat. III-IV według poniższego zestawienia:
- km 0+170  (P) -  powierzchnia koryta pod zjazd = 1,1 x 10,0 x 1,50 = 16,50 m2
- km 0+248,5 (L) - powierzchnia koryta pod zjazd = 1,1 x 10,0 x 2,50 = 27,50 m2 
- km 0+527,5 (P) - powierzchnia koryta pod zjazd = 1,1 x  5,50 x 1,50 =  9,08 m2
- km 0+549 (L) - powierzchnia koryta pod zjazd = 1,1 x (3,0 + 7,0) x 0,5 x 2,0 =

                                                                                                                = 11,00 m2
- km 0+668 (P) - powierzchnia koryta pod „mijankę”= 1,1 x (20,0 + 30,0) x 0,5  

                                                                                                     x 1,50 = 41,25 m2
- km 0+816 (L) - powierzchnia koryta pod skrzyżowanie z drogą polną = 1,15 x
                                                                      x (17,0 +5,50) x 0,5 x 5,0 = 64,69 m2
- km 0+845 (P) - powierzchnia koryta pod skrzyżowanie z drogą gminną i  

                            zjazdem do nr Witków 14A = 1,15 x (10,50 +6,0) x 0,5 x 3,0 = 

                                                                                                                = 28,46 m2
- km 0+986 (P) -  powierzchnia koryta pod zjazd  =  1,1 x 4,0 x 1,50  =    6,60 m2
- km 1+201,5 (L)   - powierzchnia koryta pod zjazd = 1,1 x 6,0 x 1,50  =  9,90 m2
- km 1+206 (P) - powierzchnia koryta pod zjazd leśny = 1,1 x (10,0 + 6,0) x 0,5  

                                                                                                       x 3,0 = 26,40 m2 

- km 1+248 (P) - powierzchnia koryta pod kolejny zjazd leśny = 1,1 x (30,0 +  

                                                                                     12,0) x 0,5 x 3,0 = 69,30 m2 

- km 1+415 (L) - powierzchnia koryta pod zjazd  =  1,1 x 5,0 x 1,50  =    8,25 m2  
- km 1+560 (P) - powierzchnia koryta pod ostatni zjazd leśny = 1,1 x (17,0 + 

                                                                                       9,0) x 0,5 x 4,0 = 36,80 m2
Łączna powierzchnia korytowania pod zjazdy i skrzyżowania :  355,73 m2 

 Przyjęto w zaokrągleniu : 355,7 m2

	m2
	355,7

	18.
	Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/63,0 mm grubości 15 cm pod zjazdy, skrzyżowania oraz mijanki ;

m2 = 355,7

	m2
	355,7

	19.
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kG/m2:

m2 = 355,7
	m2
	355,7

	
	IV.  NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI I NA ZJAZDACH:


	
	

	20.
	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/22 mm przy grubości warstwy 7 cm:

m2 = według powierzchni nawierzchni przedstawionej w PZT – uwzględniającym odcinek o zwężonej jezdni od km 0+860 do km 1+745 oraz poszerzenie przed i za mostem w km 0+558. Szerokość warstwy wiążącej – o 10 cm węższa od szerokości podbudowy = (6 483,2 + 355,7) : 1,05 = 6 513,2
   
	m2
	6 513,2


	21.
	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kG/m2:

m2 = 6 513,2

	m2
	6 513,2

	22.
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ścisłego (0/12 mm) – grubości 5 cm :

m2 =  według powierzchni nawierzchni przedstawionej PZT z uwagą jak wyżej. Szerokość warstwy ścieralnej – o 10 cm węższa od szerokości warstwy wiążącej = 6513,2 : 1,05 = 6 203,0
	  m2
	6 203,0



	
	V.  POBOCZA:


	
	

	23.
	Dostarczenie kruszywa łamanego 0/31,5 mm i uformowanie obustronnych poboczy o szerokości po 0,50 ÷ 0,75 m i grubości 0,10 m wraz z zagęszczeniem: 

m2 = 1 704 x 0,5 x (0,50 + 0,75) x 2 + 20 % powierzchni zjazdów i skrzyżowań (355,7) =  2 130,00 + 71,14 = 2 201,14 ;  ( 220,1 m3 ) 
	m2

	2 201,14   



	
	VI.  ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE  I  INNE:

	
	

	24.
	Rozplantowanie gruntu pochodzącego ze ścinki poboczy oraz wymiany przepustów po powierzchni skarp korpusu drogowego – warstwą gruntu o grubości do 10 cm.

m2 = (335,5 – 67,1) : 0,10 = 2684,0
	m2
	2 684,0

	25.
	Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną zrealizowanych robót.

kpl - 1 


	kpl
	1

	
	B.  ROBOTY  MOSTOWE – REMONT MOSTU w km 0+558,0:

	
	

	26.
	Rozebranie istniejącego pomostu drewnianego z dyliny grubości 10 cm. Odwóz materiału z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozbiórka ręczna z zabezpieczeniem robót przed osobami postronnymi.

m3 = 6,00 x 5,00 x 0,10 = 3,00  
	m3
	3,00

	27.
	Zdjęcie z podpór istniejących dźwigarów I-220 i wykonanie kotew stalowych wierconych w górnych powierzchniach istniejących podpór betonowych. Kotwy Ø 20,0 mm długości 25 cm w rozstawie max. co 30 cm ;

sztuk: 55

 
	szt.
	55

	28.
	Wykonanie nadbetonu B-30 na górnych powierzchniach istniejących podpór, zbrojonego stalą zbrojeniową w ilości 244,2 kG wg rysunku konstrukcyjnego. 
a)  Deskowanie tradycyjne w ilości:
m2 = (0,25 + 0,60) x 2 x 6,0 + 2 x (0,25 x 0,70 + 0,20 x0,35) + 2 x 0,35 x 6,00 + 0,20 x 0,35 x 4 + 0,20 x 6,00 x 2 = 17,57 ; 

b)  Ilość zbrojenia:

c)  objętość betonu B-30:

m3 = 2 x 0,70 x 0,25 x 6,00 + 2 x 0,30 x 0,35 x 6,00 = 3,36

	m2
Mg

m3
	17,57
0,244

3,36

	29.
	Zakup dodatkowych dźwigarów stalowych I-220 w liczbie 6 sztuk oraz 2-ch dźwigarów I-300 pod belki podporęczowe. Stal St3-M lub typu 18G-2A o łącznym ciężarze 1,048 kG. Montaż wszystkich dźwigarów na uprzednio wykonanym nadbetonie podpór (wraz z istniejącymi 8 szt. I-220). 

Mg = 1,048 + 8 x 0,095 = 1,808

	Mg
	1,808

	30.
	Wykonanie i ustawienie na skrajnych dźwigarach I-300 poręczy typu DODP-2 ;

m = 2 x 6,00 = 12,0


	m
	12,0

	31.
	Zabetonowanie stalowych dźwigarów mieszanką betonową B-30 przy użyciu pompy. 
a) deskowanie tradycyjne w ilości:

m2 = 2,50 x 6,00 + 2 x (0,25 + 0,10 + 0,30) x 3,60 = 19,68
b)  beton B-30 wypełniający przestrzeń pomiędzy dźwigarami wbudowywany przy użyciu pompy:
m3 = 3,60 x 0,25 x 6,00 + 2 x 0,35 x 6,00 x 0,30 – 1,808 : 7,85 = 9,54 – 0,230 = 

         9,31  m3

	m2
m3
	19,68

9,31

	32.
	Wykonanie izolacji poziomej z papy termozgrzewalnej mostowej grubości 5 mm na podkładzie primerowym ;

m2 = (3,60 + 2 x 060) x 5,60 = 26,88
	m2

	26,88

	33.
	Wykonanie izolacji „na zimno” tylnych ścian podpór poprzez dwukrotne posmarowanie powierzchni na styku z gruntem:

m2 = (0,60 + 0,25) x 2 x 6,00 + 4 x 0,45  + 2 x 0,30 x 5,60 = 15,36

	m2

	15,36

	34.
	Wykonanie warstwy ochronnej izolacji termozgrzewalnej na ustroju nośnym z asfaltu piaskowego o grubości warstwy 3 cm. Warstwa ścieralna na moście układana wraz nawierzchnią drogi (grubości 5 cm).

m2 = 6,00 x 4,00 = 24,00


	m2

	24,00

	35.
	Prace wykończeniowe – wykonanie drobnych uzupełnień w istniejącej zewnętrznej powierzchni podpór wraz z zabezpieczeniem hydrofobowym powierzchni betonu po uprzednim oczyszczeniu.
m2 = 2 x (1,20 x 6,00 + 4 x 1,20 x 1,00 x 0,5 = 19,20
	m2

	19,20


  Sporządził:
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