 CZĘŚĆ V                                            

                                           Specyfikacja  Techniczna  /ST/

                                           Zimowe utrzymanie dróg gminnych 

                                           na terenie  gminy Czarny Bór

      1.    Wstęp

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem ST są wymagania techniczne dla prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Czarny Bór. 

Zimowe utrzymanie dróg w skrócie – ZUD – czynności mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami  atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. 

1.2     Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja  techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót na drogach  gminnych  Gminy Czarny Bór

1.3    Zakres objęty specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z zabezpieczeniem ruchu w okresie zimowym dróg gminnych, do których należą:

· działania organizacyjno – techniczne,

· przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania  śliskości,

· usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie  środków chemicznych  lub materiałów niechemicznych ( uszorstniających),

· odśnieżanie dróg zgodnie  z założonymi standardami ,

· zwalczanie śliskości zimowej( posypywanie) zgodnie z założonymi standardami

1.4.  Określenia  podstawowe

1) odśnieżanie dróg  -  usuwanie z nawierzchni  jezdni śniegu , naboju śnieżnego lub błota pośniegowego z całej szerokości jezdni, obrębów skrzyżowań mechanicznie przy użyciu zestawów odśnieżnych,

2) zwalczanie śliskości zimowej – usuwanie z nawierzchni jezdni lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych lub niechemicznych  albo obydwu łącznie. Uszorstnianie lodu lub zlodowaciałego śniegu poprzez posypywanie nawierzchni jezdni mieszanką w celu zwiększenia przyczepności kół pojazdu z nawierzchnią

3) śnieg luźny – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego,

4) śnieg zajeżdżony- jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały,

5) nabój  śnieżny – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości, przymarznięta do nawierzchni jezdni,

6) błoto pośniegowe  – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi

7) śliskość zimowa – zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na nawierzchniach drogowych warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu. Śliskość zimowa występuje w postaci gołoledzi ,lodowicy albo  zlodowacenia lub śliskości pośniegowej,

8) gołoledź – śliskość zimowa powstała w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły   roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchni o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy  ujemnej lub nieznacznie wyższej od 00C temperaturze powietrza.. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki:

a) temperatura nawierzchni jest ujemna,

b) temperatura powietrza jest w granicach -6oC do + 1 0C,

c) względna wilgotność powietrza jest większa od  85%.

9) lodowica  - rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia sie warstwy lodu         o grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia  nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu , lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilży lub opadzie deszczu nad powierzchnią jezdni temperatura  powietrza obniżyła się poniżej 00C. Im szybszy jest spadek temperatury tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość  na całej powierzchni jezdni

10) śliskość pośniegowa – rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie  usuniętego  ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów

11) standard zimowego utrzymania – ustalony przez Zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardów              w warunkach występowania opadów, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

2.   Wymagania ogólne i jakość robót

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac lub na skutek niedostatecznego, niezgodnego z obowiązującymi przepisami i warunkami podanymi w specyfikacji wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg

3.    Materiały

Materiały do  ZUD  gromadzi Wykonawca we własnym zakresie.

Używane materiały muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska  w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach  z dnia 27 października 2005 r. ( Dz .U. nr 230, poz. 1960) zwane dalej Rozporządzeniem.

Do zapobiegania w powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej na drogach stosuje się następujące środki chemiczne i niechemiczne( materiały uszorstniające):

· środki niechemiczne:

a) piasek o średnicy cząstek od 0,1 mm do 1 mm,

b) kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm,

· chemiczne w postaci stałej:

a) chlorek sodu ( NaCl),

b)chlorek magnezu  (MgCl2)

c) chlorek wapnia ( CaCl2)

· Chemiczne w postaci zwilżonej:

      a) chlorek sodu ( NaCl),

b)chlorek magnezu  (MgCl2)

      c)chlorek wapnia ( CaCl2)

-     mieszanki środków niechemicznych i chemicznych

Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa powyżej   na drogach publicznych oraz ulicach i placach są następujące :

1) środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu;

2) rozrzut środków chemicznych powinien następować w pasie jezdni lub chodników;

Warunki stosowania środków do ZUD są określone w cytowanym wyżej Rozporządzeniu Ministra Środowiska.

Dobór materiałów i ich dawek do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej o pośniegowej następuje w zależności od panujących warunków pogodowych .Materiały chemiczne w zimowym utrzymaniu dróg stosuje się do zapobiegania powstawania śliskości lub jej likwidacji w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości w zalecanych dawkach określonych                 w  Rozporządzeniu. 

Zalecane są następujące dawki materiałów chemicznych:

-dla temperatury nawierzchni:

   > -20C                 - 5   –  15g/m2

-30C do – 60C         - 15  -  20g/m2

 < -6oC                    - 25  - 30 g/m2

W przypadku wystąpienia śliskości pośniegowej dopuszczone jest zastosowanie materiałów uszorstniających w ilości 60-150g/m2

4.  Sprzęt

4. Sprzęt do usuwania śliskości

Do usuwania śliskości można używać: pługopiaskarki, rozrzutniki do rozsypywania  kruszyw. Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg  powinien zgodnie       z art. 54 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1260 ze zm.) być wyposażony        i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom  określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w   sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego  wyposażenia  ( Dz. U. z 2016r,. poz. 2022  ze zm. ). Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające   poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia.
4. Sprzęt do odśnieżania

Wykonawca  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do  zimowego utrzymania dróg:  pługi i pługopiaskarki .

Pługi mogą być zamontowane  na ciągnikach rolniczych o mocy nie mniejszej niż 120 KM               z napędem 4x4.

5.  Wykonanie robót

5.1.  Odśnieżanie dróg

   Odśnieżanie dróg należy rozpoczynać niezwłocznie po ustąpieniu opadów atmosferycznych. Czas rozpoczęcia robót może zostać skorygowany przez Zamawiającego. Do odśnieżania używa się opłużonych  pojazdów. Nie dopuszcza się przemieszczania śniegu z korony drogi odśnieżanej na chodniki, place postojowe lub zieleńce, nie wolno pozostawiać zgarniętego z jezdni śniegu na skrzyżowaniach dróg. W trakcie prowadzonych prac należy uwzględnić odśnieżanie parkingów .Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. W przypadkach wyjątkowych przy bezwzględnym zachowaniu środków bezpieczeństwa na lewe pobocze. W przypadkach wąskich dróg na oba pobocze.

Sprzęt do zimowego utrzymania powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od chwili powzięcia decyzji o konieczności rozpoczęcia  akcji.

5.2. Zwalczanie, zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości

Na drogach jednojezdniowych  szerokość rozsypywanych środków muszą pokrywać minimum 90 % szerokości jezdni.

Aby usunąć z  nawierzchni warstwę gołoledzi lub cienką warstwę zlodowaciałego śniegu ( do 2 mm)lub ubitego śniegu (do 4mm)należy rozsypać na jej powierzchni środki chemiczne w ilości podanej w Rozporządzeniu.

Likwidowanie grubych warstw lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu – warstwy  takie powinny być usuwane z nawierzchni mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie tzn. po usunięciu mechanicznym warstw lodu  lub śniegu można zastosować środki chemiczne do likwidacji cienkich pozostałości lodu i śniegu..

Warstwy lodu i  zlodowaciałego śniegu powinny być posypane kruszywem w ilości 60-150 g/m2 jednorazowo. Posypywanie należy powtarzać w miarę usuwania kruszywa przez wiatr i ruch pojazdów.

6 Kontrola jakości prac i odbiór robót

Wykonawca powiadamia każdorazowo przedstawiciela Zamawiającego o podjęciu czynności związanych z ZUD oraz o osiągnięciu standardu ZUD emailem lub  faksem.
Upoważniony pracownik Zamawiającego kontroluje stan dróg, użyty sprzęt, rodzaj materiałów przygotowanych  do użycia i sposób prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg w zakresie zgodności ze ST. 

Pracownik Zamawiającego przeprowadza kontrolę grubości pozostawienia śniegu na jezdni oraz szerokości  odśnieżania jezdni, kontrolę rozsypanych środków( rodzaj i ilość) oraz szerokość           i długość sypania.

6.1. Zasady odbioru robót przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości

Odbiorem objęte są prace wykonane na drogach na podstawie wykazów prowadzenia  zimowego utrzymania zatwierdzonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Wykonawca informuje upoważnionego pracownika Zamawiającego( fax, email, telefonicznie) podając godz. rozpoczęcia akcji wraz z jego przyczyną a po zakończeniu działań godzinę osiągnięcia standardu ZUD na danym zadaniu.

7. Podstawa  płatności

Płatności dokonywane będą na podstawie faktur, po wcześniejszym zweryfikowaniu przez  Zamawiającego jakości prowadzonego ZUD oraz przedłożonego wykazu wykonanych prac.

Zweryfikowane wykazy należy załączyć do wystawionej na ich podstawie faktury.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach miesięcznych.

Uwagi końcowe:

Wykonawca musi posiadać możliwość zorganizowania pracy  całodobowo, również w dni wolne od pracy ( soboty, niedziele i święta)

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej we własnym zakresie.

