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1. WSTĘP:

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabiegami konserwacyjnymi, w tym z cięciami pielęgnacyjnymi pomnika przyrody – drzewa gatunku Lipa drobnolistna zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 177/3 obręb Czarny Bór Gmina Czarny Bór – lokalizacja ul. Parkowa 8 w Czarnym Borze przy bramie wjazdowej do Zakładu Lecznictwa Odwykowego.
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument kontraktowy           przy zlecaniu i realizacji usług związanych z zabiegami konserwacyjnymi, w tym z cięciami pielęgnacyjnymi pomnika przyrody – drzewa gatunku Lipa drobnolistna, wpisanym w rejestrze pomników przyrody pod poz. 178.
1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zabiegami konserwacyjnymi, w tym z cięciami pielęgnacyjnymi pomnika przyrody – drzewa gatunku Lipa drobnolistna wpisanym w rejestrze pomników przyrody pod poz. 178.
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonywanych prac z zakresem rzeczowym i przedmiarem, jakość wykonywanych prac oraz bezpieczeństwo w czasie ich prowadzenia.
Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody własności prywatnej i publicznej                    np. ogrodzenia, pojazdy, sieci teletechniczne.

Wykonawca zobowiązany jest do: 

- utrzymania ruchu publicznego na drodze,

- dokonywania uzgodnień odnośnie sposobu i czasu prowadzenia robót w obrębie napowietrznych linii teletechnicznych. Wykonawca pokrywa koszt ewentualnych wyłączeń zasilania sieci, 

- oznakowania terenu robót zgodnie z instrukcja prowadzenia robót oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.
1.5 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIAŁY:

Użyte środki dezynfekcyjne i zabezpieczające rany drzew muszą być bezpieczne dla środowiska oraz przeznaczone wg producenta do tego celu.
3. SPRZĘT 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- pił mechanicznych i ręcznych do wycinki drzew i krzewów,

- drabiny,

- podnośniki hydrauliczne lub sprzęt alpinistyczny,

- rębaki do rozdrobnienia gałęzi,

- transportu pozyskanego w wyniku wycinki drewna i zrębków. 
4. TRANSPORT
Wybór środków transportu drewna i zrębków powinien być dostosowany do jego objętości, technologii naładunku oraz odległości transportu. 
5. WYKONANIE USŁUG:

· Należy przeprowadzić cięcia sanitarne i korekcyjne formujące górną koronę drzewa, uwzględniając jego statykę:
- cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę, połamanych lub martwych,
- cięcia korygujące, mające za zadanie poprawienie niekorzystnych efektów niewłaściwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej korony,
- cięcia pielęgnacyjne, dokonywać poza okresem gniazdowania ptaków
I – cięcia pielęgnacyjne bez utrudnień – usuwanie gałęzi odcinkami z możliwością                ich swobodnego zrzucania pod drzewo. W przypadku pracy z podnośnika przycięcie gałęzi z koniecznością przesterowania do 30 % korony drzewa.

II – cięcia pielęgnacyjne z utrudnieniami – usuwanie gałęzi i konarów                        w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, linii energetycznych, telefonicznych            lub innych utrudnień znajdujących się bezpośrednio pod koroną i w najbliższym otoczeniu drzewa, cięcie gałęzi z koniecznością usuwania gałęzi odcinkami                z koniecznością wykorzystania lin pomocniczych do opuszczania większych konarów, z ograniczoną możliwością zrzucania urobku pod drzewo.                          W przypadku pracy z podnośnika wielokrotny wjazd w celu założenia lin pomocniczych oraz opuszczenia urobku, z koniecznością przesterowania do 30% korony drzewa.

· Przeprowadzić kontrolę wykonanych w latach ubiegłych wiązań typu „Cobra” w ilości 3 sztuk (połączenia w trójkąt). 
· Powstałe rany w latach ubiegłych należy zabezpieczyć (widoczny mursz i zgnilizna miękka).
· Powstałe miejsca po usunięciu obumarłych konarów, gałęzi oraz miejsca zlokalizowanego murszu – zgnilizny oczyścić i zabezpieczyć środkami dezynfekcyjnymi i zabezpieczającymi.
· Należy także oznakować pomnik tabliczką informacyjną o nazwie form ochrony przyrody zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 2340), oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2665)
· Mechanicznie zrębkowane gałęzie pozyskane w wyniku pielęgnacji należy wywieźć, uporządkować teren.
6. KONTROLA JAKOŚCI USŁUG

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z umową, zleconym zakresem i normami.

6.2. Kontrola wykonania robót

Kontrola robót przy odbiorze pielęgnowanych drzew dotyczy:
- ilości zdjętej masy korony drzewa,

- prawidłowości wykonanych cięć.

7. OBMIAR ROBÓT:

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac do wykonania będzie protokół typowania robót.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostką obmiarową jest 1 pomnik przyrody – drzewo Lipa drobnolistna
8. ODBIÓR ROBÓT:

Szczegółowe zasady odbioru określa umowa.
