PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: 
„Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3367 D 

w Witkowie”

Adres:
Gmina Czarny Bór, Witków, droga powiatowa nr 3367 D dz. nr 194 do budynku nr 134 do budynku nr 136 około 325,30mb.
Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień obejmuje: CPV 45000000-7 – roboty budowlane

                


CPV 45233000-9 – roboty drogowe

Zamawiający: 

Gmina Czarny Bór, ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór
Opracował: 


Krzysztof Kręzel   inspektor ds. drogowych  i komunalnych
Czarny Bór, 23.07.2020r.

Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego
1. Część opisowa.

2. Część informacyjna.

1.  Część opisowa
W związku z brakiem chodnika w wymienionej lokalizacji drogi, w celu podniesienia bezpieczeństwa pieszych zaplanowano jego budowę.
Właściciel drogi Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu i Gmina Czarny Bór zawarły porozumienie  nr 128.WIP.7013.8.2020 w dniu 12 maja 2020r., które ustala obowiązki stron.

Zgodnie z § 3 porozumienia Gmina uzgodni z Powiatem parametry techniczne budowanego chodnika, wyłoni wykonawcę, dokona odbioru i rozliczy finansowo inwestycję.
 Powiat zgodnie z § 3 ust 2  będzie pełnił nadzór nad inwestycją.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania:
1) uproszonej dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej                           nr 3367 D w Witkowie obejmującej co najmniej:

a) opis techniczny;
b) plan zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej do celów opiniodawczych,
c) projekt organizacji ruchu.
2) uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń-zaświadczeń na wykonanie robót przy budowie  chodnika.
1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych
W ramach robót przewiduje się wykonanie:
	Powierzchnia chodnika przy założeniu szerokość z kostki betonowej  1,50m (liczona bez krawężnika i obrzeży)
nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej 10x20cm  szarej gr  6 cm
	400,00 m²

	podsypka pod kostkę cementowo-piaskowa  
	3,0cm

	podbudowa z niesortu  0/31,5  stabilizowanego mechanicznie 
	15cm

	frezowanie karp po wycince drzew

	2 szt

	docięcie krawędzi jezdni z asfaltu betonowego na głębokości 6-10 cm  piłą na długości budowanego chodnika  
	

	chodnik podzielony jest na dwa odcinki 

	„I” od istniejącego chodnika przy budynku nr 134 do istniejącego zjazdu (z kostki betonowej) z drogi  dz. nr 326 

w tym zjazd (wjazd) do budynku nr 134, obniżone krawężniki,  nawierzchnia z kostki betonowej prostokątnej 10x20cm  gr 8,00cm, pozostały odcinek z kostki 6cm


„II” odcinek od istniejącego zjazdu (z kostki betonowej) z drogi dz. nr 326 do zjazdu (nawierzchnia asfaltowa) do budynku nr 136

	11,80m 



	krawężniki drogowe
	15x30

	obrzeża
	8x30

	montaż  wpustów krawężnikowych  z odprowadzeniem 

wód opadowych do rowu
	3szt

	frezowanie karp po ściętych drzewach
	         2szt

	umocnienie skarpy rowu betonowymi  płytami ażurowymi na odcinku 100 mb   i wysokości 1,2m
	120,00m2

	oczyszczenie z namułu przyległego do chodnika rowu na całej długości oraz odsunięcie w głąb stoku na odcinkach tego wymagających ze względu na szerokość budowanego chodnika ze skarpowaniem istniejącego stoku, 


	298m

	ziemię, gruz z korytowania oraz profilowania rowu wykonawca zutylizuje własnym staraniem.

	

	montaż oznakowania wynikający z tymczasowej organizacji ruchu
	


1.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Zamawiający wprowadzi wykonawcę w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do). Parametry chodnika winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności                                      w optymalny sposób spełnić swoją funkcję w odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu pojazdów i pieszych, miejsc niebezpiecznych, jak też estetyki z uwzględnieniem przepisów ustaw:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (tekst jednolity Dz. U.z 2016 roku poz.124).
Wytyczne w zakresie wykonania robót:
1. Obsługa geodezyjna

2. Wykonanie uproszonej dokumentacji technicznej budowy chodników przy drodze powiatowej nr 3367D dz. nr 194,

3. Wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

4. Ustawienie krawężników betonowych wibroprasowanych 15 x 30 x 100 na ławie                         z betonu C16/20 (B -20) z oporem,
5. Ustawienie obrzeży chodnikowych wibroprasowanych 8 x 30 x 100 na ławie betonowej z betonu  C16/20 (B-20) w szalunku z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,

6. Wykonanie podbudowy pod chodniki wg konstrukcji: warstwa odsączająca z piasku               o grubości 10 cm i podbudowa z niesortu  0/31,5 mm o grubości min 15 cm,
7. Wykonanie nawierzchni zjazdu/wjazdu z kostki betonowej brukowej prostokątnej                  o grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej,
8. Wykonanie nawierzchni chodnika  z kostki betonowej brukowej prostokątnej wibroprasowanej  o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej,

9. Uzupełnienie nawierzchni jezdni między istniejącą asfaltową nawierzchnią jezdni                          a ustawionymi krawężnikami, 

10. Uporządkowanie terenu w pasie drogowym leżącego za obrzeżami chodnikowymi. 
Termin wykonania 15. 10. 2020 r.
Patrz załącznik graficzny i zdjęcia.
1.4 Przygotowanie placu budowy.

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych,
2. Część informacyjna

2.1. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

Zamawiający nie jest właścicielem działki nr …… dz. nr 194……..…………………………..
2.2  Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku , poz.124).
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                              i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.).
Przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie                          z wykonaniem pomiaru powykonawczego.

2.3 Inwentaryzacja zieleni nie dotyczy.
2.4.Nie będzie naliczona opłata za zajęcie pasa drogowego.
2.5.  Dodatkowe informacje
Opracowaną dokumentację wymienioną w pkt 1.1. Wykonawca złoży do Zamawiającego, która zostanie przekazana do Starostwa celem zatwierdzenia projekt organizacji ruchu                            i zgłoszenia robót.

Czarny Bór, 23.07.2020r. 
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