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PRZEDMIAR ROBÓT
Wykonanie nowej nawierzchni – warstwy jezdnej niezależnie od zastosowanych materiałów 
(odcinek od km 0+000 ÷ do km 2+900, długości  2,885km)           

	Lp
	Numer
Specyfikacji
Technicznej
	Wyszczególnienie
elementów rozliczeniowych robót
	Jednostka
	
Cena
jednostkowa
	
Wartość
zł
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	Ilość
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	I.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  
	
	
	
	

	

1.

	

D-01.01.01.12

	
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim  od km 0+000 ÷ do km 2+900, w tym inwentaryzację sytuacyjno–wysokościową:
1. osi dróg oraz rzędne ich niwelety i posadowienia rur betonowych części przelotowych przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi i pod zjazdami, na ich wlotach i wylotach;
2. włazów studni rewizyjno-przelotowych kanalizacji sanitarnych;
3. okazanie granic pasa drogowego.
	






 



km
	










2,900
	


	

	



2.
	



D-05.03.11.31
	
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej – frezowanie i odkucie
Od km 0+000 – do km 2+900 lokalnie na całej długości jezdni zasadniczej oraz na zjazdach
Frezowanie i odkucie istniejącej nawierzchni bitumicznej na zimno; średnia grubość frezowanej warstwy 2cm-5cm – z wykorzystaniem uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia poboczy: 
1. od km 0+000 – do km 2+900: gr. 2-5cm:
(214,0+386,0+1.230+165,0)m2 
	








m2
	








1.995,00
	
	

	



3.







	



D-01.02.04.11

	
Rozbiórki nawierzchni i podbudów kamiennych
Od km 0+000 – do km 2+900 lokalnie w miejscach o charakterze przełomów oraz o obniżonej nośności nawierzchni jezdni drogi
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego zanieczyszczonego i zaglinionego oraz gruntu rodzimego, z profilowaniem i umocnieniem powstałego dna koryta – lokalnie, warstwa o szacowanej grubości do 40cm: 
1. na ca 3% powierzchni istniejącej nawierzchni jezdni na odcinkach: od km 0+000 do km 1+060 oraz od km 1+822 do km 2+900:                                         214,0m2  
2. na ca 20% pozostałej  powierzchni istniejącej nawierzchni jezdni na odcinku od km 1+060 do km 1+822: 1.001,0m2:                                             492,0m2   
Ʃprzeł. I obn.noś.= (214,0+492,0)m2
	













m2
	













1.007,5
	
	

	

4.








	

D-01.02.04.71/91






	
Rozbiórka przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami
Odkopanie przepustów o konstrukcji rurowej betonowej, rozebranie ich części przelotowych oraz ścianek czołowych z bloczkow betonowych, przy użyciu sprzętu mechanicznego, z posortowaniem materiałów z rozbiórki do wykorzystania na budowie na miejscu i wywozem materiałów nieprzydatnych poza teren budowy na składowisko przyjmujące tego typu odpady (+ opłata za składowanie) :
1. część przelotowa z rur betonowych Ø 0,4m – 0,6m i ścianki czołowe o konstrukcji betonowej przepustów pod: 
· koroną drogi:                                                L = 57,5m,      
· zjazdami:                                                        L = 28,5m.                               
                                                                   Ʃ dług.przep. = L= 86.0m
	












m

	












86,0

	
	

	

5.
	

D-01.02.04.71
	
Rozbiórka przykanalików z rur  betonowych oraz wpustów
Odkopanie i rozbiórka przykanalika PCV Ø 150mm istniejącej kanalizacji deszczowej w km 0+430:                                L=6,0mb

	


m

	


6,0
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	II.  ODWODNIENIE  KORPUSU  DROGOWEGO 
	
	
	
	

	

6.

	

D-03.01.01.61







D-03.01.01.60
	
Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod koroną drogi
Wykonanie ścianek czołowych przy wlocie i wylocie przepustu, z kamienia łamanego jako muru pełnego o gr.0,4m i na zaprawie cementowej M8, na fundamencie betonowym (0,5mx0,35mx1,2m z betonu C20/25, W8,F150) posadowionym na podłożu gruntowym wzmocnionym warstwą destruktu bitumicznego o    gr. 7-10cm i z izolacją przeciw wilgotnościową:
· dla przepustów Ø 400-600mm:  16szt.x(0,28+0,7)m3=
                                                                            ca 16,0m3
Remont ścianek czołowych o konstrukcji z bloczków betonowych – uzupełnienie ubytków korpusu oraz wykruszonej zaprawy spoin
	








m3

szt.
	








16,0

6,0

	
	

	


7.
	


D-03.01.03a












D-06.02.01a

	
Ułożenie części przelotowych przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami
Ułożenie pod koroną drogi przepustów z rur polietylenowych  spiralnie karbowanych HDPE Ø 400-600mm, na ławie gr. 25cm z pospółki o uziarnieniu 0÷31,5mm, zasypka z pospółki o uziarnieniu 0÷20,0mm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni drogi; umocnienia dna i skarp rowu na wlocie oraz wylocie po 2,0m prefabrykowanymi płytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na warstwie z betonu C12/15 gr. 10cm:
	Ø 400mm: 26,0m,
                                                                      Ø 500mm: 12,5m,
Ø 600mm: 19,0m. 
 Ʃ dług.przep.=  57,5m 

Ułożenie pod zjazdami przepustów z rur polietylenowych  spiralnie karbowanych HDPE Ø 400-600mm, na ławie gr. 15cm z pospółki o uziarnieniu 0÷31,5mm, zasypka z pospółki o uziarnieniu 0÷20,0mm z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni zjazdu; umocnienie skarpy korpusu drogi z brukowca kamiennego na betonie C12/15 gr.10cm oraz umocnienia dna i skarp rowu na wlocie oraz wylocie po 2,0m prefabrykowanymi płytami betonowymi ażurowymi ułożonymi na warstwie betonu C12/15 gr.10cm: 
Ø 400mm: 19,0m,                                         
Ø 600mm: 9,5m. 
 Ʃ dług.przep.=  28,5m 
	













m












m
	













57,5












28,5

	
	

	

8.


	

D-03.02.01.23


	
Elementy kanalizacji deszczowej
Wykonanie przykanalika z rury PVC SN8 o średnicy 150mm, z umocnieniem wlotu brukiem kamiennym i podłączeniem do istniejącej studni przelotowej – km 0+340:
	



m
	



6,0
	
	

	

9.
	

D-03.03.01

	
Sączki poprzeczne i podłużne
Wykonanie sączków: poprzecznego i podłużnego w korpusie drogowym w celu obniżenia poziomu wód gruntowych i niedopuszczenia do nawodnienia korpusu drogi, z rur PCV-U ułożonych w obsypce z kruszywa kamiennego grubego o frakcji 16/63mm w osłonie z geowłókniny – o szer. 0,7m i gr. 20cm - z wylotem do rowu drogowego.
Lokalizacja robót:
1. sączek podłużny – od km 0+320-dokm 0+350 (z lewej strony): L=30,0m,
2. sączek poprzeczny o dł. 5,0m, w km: 0+320
Σsączki (pdł+poprz)=(30,0+5,0)m
	











m
	











35,0

	
	

	

10.
	

D-08.05.01.11

	
Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
Ułożenie ścieków trójkątnych - na podłożu gruntowym wzmocnionym destruktem bitumicznym i na ławie betonowej z oporem  z betonu C12/15 gr.15cm, z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x18/20cm:
· strona lewa: od km 0+494 do km 0+534      
	





m

	





40,0
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11.
	

D-03.01.03b
	
Rowy przydrożne – oczyszczenie i umocnienie dna oraz skarp
Odtworzenie i oczyszczenie z namułu istniejących rowów przydrożnych, z profilowaniem ich dna oraz  skarp: 
1. strona lewa: 535,0m 
2. strona prawa: 385,0m
ΣL+P=(535,0+385,0)m
	






m
	






920,0
	
	

	

12.

	


D-06.03.01.11


	
Ścinanie mechaniczne zawyżonych poboczy
Mechaniczna ścinka zawyżonych poboczy gruntowych obustronnie na szerokości 1,0m – 1,5m; średnia grubość warstwy ścinanej 15cm – z wywozem gruntu na odkład :
(2x2,780,0)mx1,25m
	




m2
	




5.560,0
	
	

	

13.

	

D-06.03.01.32
	
Profilowanie - uzupełnienie i umocnienie poboczy
Umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszanką mineralno-kamienną 0/31,5mm koloru jasnego (w-wa górna      gr.5-8cm) oraz materiałem pochodzącym z rozbiórki istniejącej podbudowy kamiennej i destruktem bitumicznym (w-wa dolna gr.10-12cm) - ze skropieniem i utrwaleniem powierzchniowym warstwy górnej z MMK emulsją asfaltową w ilości 1,4 kg/m2. 
przedmiar robót jak w poz.12
	







m2
	







5.560,0

	
	

	
	
	III.   PODBUDOWY
	
	
	
	

	

14.
	

D-04.01.01.11/15
	
Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-IV w miejscach obniżonej nośności nawierzchni (przełomy) na jezdni zasadniczej oraz na zjazdach i wlotach dróg wewnętrznych oraz polnych - o nawierzchniach gruntowych;  głębokość koryta do  55cm:
1. w miejscach utraty nośności nawierzchni jezdni zasadniczej, z umocnieniem podłoża destruktem bitumicznym gr. 5-7cm: 
· głęb.5-10cm (po robot.rozbiórk.) – 214,0m2
2. na zjazdach gruntowych i na wlotach dróg, z umocnieniem podłoża destruktem bitumicznym gr. 5-7cm:
· głęb.50cm – (115,0+446,0)m2 
Σkoryta= (214,0+115,0+446,0)m2
	












m2
	












775,0

	
	

	 

15.
	

D-04.02.02.11/
D-04.05.01a
	
Warstwa mrozoochronna –wzmocnienie podłłoża gruntowego
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) i współczynniku filtracji k10 ≥ 8m/dobę, stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤ 4,0 MPa, o szer.0,6m obustronnie i gr. warstwy 20cm – dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni w miejscach napraw nawierzchni jezdni zasadniczej o obniżonej nośności nawierzchni (przełomy) oraz na zjazdach i wlotach gruntowych dróg, na zasypce nad przepustami pod koroną dogi:
1. naprawa konstrukcji jezdni (przełomy): 214,0m2,
2. przepusty pod koroną drogi:                                         (8szt.x 4,0mx1,5m)=48,0m2,
3. zjazdy i wloty dróg – gruntowe: (115,0+446,0)m2. 
Σw-wy mroz.=(214,0+48,0+115,0+446,0)m2
	















m2
	











	



823,0

	
	

	

16.
	

D-04.04.02.12/
D-04.04.02b

	
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, z kruszywem grubym C90/3 – w miejscach obniżonej nośności nawierzchni (przełomy) i przepustów pod koroną drogi na jezdni zasadniczej oraz na zjazdach na posesje i grunty rolne oraz na wlotach dróg gruntowych – warstwa dolna gr. 20cm:,
1. jezdnia zasadnicza -   naprawy (przełomy): 214,0m2
2. zjazdy i wloty dróg-gruntowe: 561,0m2,
3. przepusty pod koroną drogi: 48,0m2
Σpow.podb.=(214,0+561,0+48,0)m2
	










m2
	










823,00
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17.

	

D - 04.03.01.12
	
Oczyszczenie nawierzchni drogowej
Oczyszczenie mechaniczne bitumicznej nawierzchni jezdni, zjazdów i wlotów dróg gminnych - przed wykonaniem skropienia połączeniowego:
(7.430,0+2.574,0+115,0+446,0+97,5+88,0)m2 
	




m2
	




10.750,5
	
	

	

18.






	

D-04.03.01.22






	
Skropienie warstw konstrukcyjnych
Skropienie połączeniowe podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego oraz pozostałej części nawierzchni jezdni po sfrezowaniu warstw bitumicznych, przy użyciu emulsji kationowej średniorozpadowej w ilości 0,8 kg/m2:
1. jezdnia zasadnicza -   (7.430,0+2.574,0+88,0)m2=10.092,0m2,
2. wloty dróg wewnętrznych oraz zjazdy -     658,5m2, 
Σpow.skrop.podb.=10.750,50m2
	








m2
	








10.750,5

	
	

	


19.
	


D - 05.03.15.11
	
Naprawa i zabezpieczenie   nawierzchni asfaltowej   przed   spękaniami   odbitymi
Wypełnienie spękań o szerokości od 10 do 20 mm w istniejącej nawierzchni jezdni zasadniczej na odcinku od km 1+060 do km 1+822, metodą uszczelniania pasmową bez rozfrezowania spękań (zabezpieczenie przed spękaniami odbitymi na nawierzchni jezdni zasadniczej) – przed ułożeniem bitum. warstw renowacyjnych:
	







m
	







85,0
	
	

	

20.
	

D-05.03.05b
	
Warstwa wyrównawcza  i podbudowa z betonu asfaltowego
Wyrównanie nawierzchni – podbudowa w miejscu obniżenia niwelety drogi (km 0+310 do km 0+340) oraz na dojazdach do mostu (km 2+893), z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P w ilości śr. 425 kg/m2 w miejscach odkształceń nawierzchni, po sfrezowaniu nierówności warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni jezdni zasadniczej:                 
(2x8,0mx5,5m+30,0mx3,75m) = 200,5m2
Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni zasadniczej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC11W w ilości śr. 75 - 125 kg/m2 w miejscach odkształceń i napraw nawierzchni przy krawędziach jezdni, po sfrezowaniu uszkodzonych warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni jezdni zasadniczej: 
(3.560,0+2.160,0)m2
Σpow.wyrówn.naw.j.z.= 5.720,0m2
	







m2







m2
	







200,50







5.720,00

	
	

	
	
	IV.  NAWIERZCHNIE
	
	
	
	

	

21.
	

D-05.03.05b
	
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca
Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego z AC11W, o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 4cm - (asfalt 50/70, emulsja asfaltowa szybkorozpadowa do skropienia międzywarstwowego w ilości 0,3 kg/m2): 
1. na jezdni zasadniczej i wlotach dróg wewnętrznych: (7.430,0+2.574,0+88,0+115,0)m2=10.207,0m2,
2. na zjazdach  (446,0+97,5)m2=543,50m2,
Σwarstwa wiążąca =(10.207,0+543,5)m2   
	








m2
	








10.750,5

	
	

	

22.
	

D-05.03.05a
	
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC11S, o strukturze zamkniętej i o właściwościach jak dla KR1, grubość warstwy 4cm – (asfalt 50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia międzywarstwowego w ilości 0,4 kg/m2):
1. na jezdni zasadniczej i wlotach dróg wewnętrznych: (7.122,0+2.460,0+88.0+115,0)m2=9.785,0m2,
2. na zjazdach  (446,0+97,5)m2=543,50m2,
Σwarstwa ścieralna =(9.785,0+543,5)m2
	








m2
	








10.328,5

	
	

	
	
	V.  ROBOTY INNE
	
	
	
	

	



23.

	



D-08.04.01.32/ 50
	
Regulacja pionowa nawierzchni betonowych na zjazdach i wjazdach do bram

Wykonanie regulacji pionowej do wysokości nowej bitumicznej warstwy ścieralnej jezdni zasadniczej istniejących nawierzchni betonowych zjazdów i wjazdów do bram - z kostki brukowej betonowej o gr.8cm prostokątnej szarej oraz z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o gr.15cm, na podsypce piaskowej gr. 3cm i warstwie odcinającej z miału kamiennego gr.10cm oraz podłożu wzmocnionym destruktem bitumicznym gr. 5-7cm, z wymianą elementów uszkodzonych:

	










m2
	










168,0
	
	

	

24.
	

D-08.07.01.a
	
Progi zwalniające na jezdni
Wykonanie demontażu oraz ponownego montażu  elementów listwowych wypukłych istniejących progów zwalniających na jezdni zasadniczej w km: 0+342 i 0+440:

	



m
	



7,0
	
	

	

25.
	

D-03.02.01.72
	
 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych
Regulacja pionowa i licowanie z nową nawierzchnią bitumiczną jezdni zasadniczej oraz pobocza gruntowego pokryw betonowych i żeliwnych włazów studzienek rewizyjnych istniejącej kanalizacji sanitarnej:

	




szt.
	




4,0
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