PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy mostu przez Potok Lesk 
w ciągu drogi gminnej przy budynku ul. Polna 14 w Czarnym Borze.
	Lp.
	Wyszczególnienie robot, opis czynności, obliczenie ilości
	Jedn.
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.

	
	I.  ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  i  ROZBIÓRKOWE:
	
	

	1.
	Oczyszczenie powierzchni skarp na dojazdach do mostu z krzaków i wysokiej roślinności na długości ok. 2 x 15 mb = 30 mb.

Powierzchnia: 30,0x2x3,50 = 210,0 m2.  
	ar


	2,10

	2.
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach do niego (dwuwarstwowej o grubości średniej 10 cm) mechanicznie. Odwóz gruzu na m-ce utylizacji wskazane ustawą o odpadach.

 m2 = (5,0 x 2 + 10,0) x 4,00 = 80,0
	m2

	80,0



	3.
	Rozebranie istniejącej podbudowy drogi na dojazdach do mostu z kruszywa łamanego grubości średnio 20 cm z odwozem gruzu na odległość przyjętą przez wykonawcę lecz nie dalej niż 5 km;

m2 = 2 x 5,0 x 4,25 = 42,5
	m2

	42,5

	4.
	Rozebranie poręczy stalowej typu lekkiego z rur Ø 70 mm ( ok. 20 kG/mb ) z odwozem na złomowisko w odległości do 5 km;

m = 2 x 11,0 + 2 x 5,0 = 32,0
	m


	32,0


	5.
	Rozebranie pomostu (nadbetonu) grubości średnio 20 cm wraz z wypełnieniem między belkowym B-20. Odwóz gruzu na miejsce uzgodnione ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu ;

m3 = 9,80 x 4,50 x 0,20 + 2 x 9,40 x 0,80 x 0,40 + 2 x 9,40 x 0,40 x 0,40 = 17,85
	m3
	17,85

	6.
	Rozbiórka przy użyciu żurawia samochodowego 4 szt. dźwigarów żelbetowych typu „Gromnik-9” oraz 6 szt. dźwigarów stalowych I-45. Dźwigary częściowo obetonowane, a więc o ok. 10 % cięższe aniżeli wynika to z ich ciężaru własnego w stanie nowym. Odwóz rozebranych elementów na m-ce wskazane przez zarządcę obiektu;
Mg = 4 x 5,2 + 6 x 1,25 = 28,3
	Mg
	28,3

	7.
	Rozebranie podpór kamiennych z kamienia łamanego „na dziko” na zaprawie cementowej. Długość: 2x12,00 m ; grubość ścian istniejących murów regulacyjnych Potoku Lesk: 1,00 m ; wysokość do górnego poziomu ław fundamentowych 2,20 m. Założona szerokość ław fundamentowych: 1,50 m ; ich wysokość ok. 1,00 m.; Odwóz materiału z rozbiórki w m-ce wyznaczone przez zarządcę mostu lub przyjęte przez wykonawcę (wg jego kalkulacji) lecz nie dalej niż 5 km. Rozbiórka mechaniczna.
m3 = 2 x 12,0 x (2,20 x 1,0 + 1,50 x 1,0)  = 88,80
	m3
	88,80

	
	II.  ROBOTY  ZIEMNE  i  WYKOPY  FUNDAMENTOWE:


	
	

	8.
	Ukształtowanie terenu po rozbiórce istniejącego mostu poprzez częściowe usunięcie dojazdów do mostu i przygotowanie placu pod wykonanie ścianki szczelnej stalowej z pali G-62. Wykopy mechaniczne w gruntach kat. IV z odwozem urobku na odległość do 1 km ze złożeniem na odkład;

m3 = 2 x12,0 x 5,0 x 0,5x 2,50 = 150,0
	m3
	150,0

	9.
	Wykonanie stalowej ścianki szczelnej G-62 o długości pali 6,0 m w gruntach kat. IV pod fundamenty nowych przyczółków mostu;

m = 2 x (11,0 + 2,20) x 2 = 52,8
	m
	52,8

	10.
	Wykopy w ściankach szczelnych w gruntach kat. IV na głębokość do 3,0 m z pompowaniem wody przy wydajności robót ziemnych: 2 m-g/m3 wykopów. Wydobywanie urobku przy użyciu wyciągu lub żurawia. Odwóz na odległość do 2 km w miejsce przyjęte przez wykonawcę. Przyjęto do obliczenia wykopów szerokość 2,30 m z uwagi na konieczność usunięcia gruntu z wnęk pomiędzy palami G-62 ;
m3 = 2 x 11,0 x 2,30 x 2,50 = 126,5
	m3
	126,5

	11.
	Późniejsze (t.j. po docelowym umocnieniu dna koryta cieku) przycięcie ścianki szczelnej do poziomu uregulowanego dna ; Odzysk (ok.3,3 Mg stali złomowej) materiału po stronie Zamawiającego od zarządcy cieku po zakończeniu regulacji Potoku Lesk w obrębie przedmiotowego mostu ;
m = (11,0 + 2,20) x 2 x 2 = 52,8
	 m
	52,8

	
	III.   PODPORY:


	
	

	12.
	Wykonanie betonowych ław fundamentowych B-25 bez deskowania w ściankach szczelnych G-62 z dostawą i wbudowaniem mieszanki betonowej przy użyciu pompy do betonu. Uwzględniono dodatkowe wypełnienie wnęk między palami G-62 ;
m3 = 2 x 12,0 x 2,20 x 1,20 = 63,36
	m3
	63,36

	13.
	Wykonanie korpusów betonowych B-25 przyczółków w deskowaniu tradycyjnym ze zbrojeniem w górnej części w formie 3-warstwowych siatek zbrojeniowych o „oczkach” 5 x 5 cm pod łożyskami garnkowymi (łącznie: 4 x 3 = 12 siatek) i wymiarach 1,00 x 1,00 m z prętów Ø 8,0. Ilość zbrojenia siatkami: 12 szt. x 18,0 kG/szt = 0,216 Mg.

Ilość zbrojenia ścianek zaplecznych (wg zestawienia stali): 2 x 0,705 = 1,410 Mg.
- powierzchnia deskowania: 4 x 10,50 x (2,50 + 1,15) + 4 x (1,40 x  2,50 + 0,60 x 1,15) = 170,06 m2
- ilość zbrojenia w formie siatek podłożyskowych i zbrojenia ścianek zaplecznych: 

Mg = 0,216 + 1,410 = 1,626 
- objętość betonu B-25 w korpusach podpór:

m3 = 2 x (1,40 x 2,50 x 10,50 + 0,60 x 1,15 x 10,50) = 87,99
	m2
Mg
  m3
	170,06
1,626
87,99

	14.
	Izolacja pionowych ścian korpusów podpór na styku z gruntem

 przy użyciu środka bitumicznego „na zimno”;
m2 = 2 x 10,50 x  (2,50 + 1,15) = 76,65
	  m2
	76,65

	15.
	Zasypka tylnych części przyczółków (korpusów podpór) do poziomu płyt spodu płyt przejściowych - gruntem  z zagęszczeniem do Id = 1,00. 
Dostawa odpowiedniego na zasypkę gruntu z odległości do 10 km.

Objętość wg poz. 8 ;

 m3 = 150,0
	m3
	150,0

	
	IV.  WYKONANIE  PODWALIN ORAZ PŁYT
        PRZEJŚCIOWYCH  MOSTU:


	
	

	16.
	Zakup i dostawa na plac budowy kompletnych łożysk garnkowych stałych typu: FX 1500-150 (2 kpl) oraz jednokierunkowo-przesuwnych typu: GG 1500-150-50 (2 kpl); Ustawienie łożysk na gotowych górnych powierzchniach korpusów podpór, na stosownych podlewkach ;

kpl = 2 + 2 = 4  
	kpl
	4

	17.
	Wykonanie żelbetowych podwalin pod monolityczne oparcie dźwigarów typu „Kujan-12”.
Wymiary prostopadłe podwalin z betonu B-30: 30 x 65 cm ; zbrojenie stalą StB-500 w ilości (wg zestawienia stali):1,211 Mg/szt ; objętość betonu B-30: 8,95 x 0,65 x 0,30 = 1,75 m3/szt. Długość podwalin – 8,95 m;
- deskowanie tradycyjne dla 2-ch podwalin: 

m2 = 8,95 x (2 x 0,30 + 0,65) x 2 + 4 x 0,30 x 0,65 = 23,16

- objętość betonu w podwalinach: 2x9,00x0,40x0,50 = 3,60

m3 = 2 x 8,95 x 0,65 x 0,30 = 3,50
-ilość zbrojenia w podwalinach: 
Mg = 2 x 1,211 = 2,422

	 m2
 m3
Mg
	23,16
3,50

2,422

	18.
	Wykonanie monolitycznych płyt przejściowych, żelbetowych – zbrojonych stalą StB-500 w ilości 1,686 Mg/jedną stronę dojazdu do mostu z betonu B-30 wbudowanego bezpośrednio na podłożu gruntowym zagęszczonym do wskaźnika 1,00; oddzielonym folią PCV grubości min. 0,2 mm. Zdylatowanie powierzchni płyt na szerokości dojazdów do mostu po 3,00 m (dwie dylatacje wzdłuż każdego dojazdu) ; Długość płyt przejściowych – 4,0 m o pochyleniu 10 % z zamocowaniem na ściance zplecznej korpusu przyczółków za pomocą wystawionych z nich kotew Ø 25,0 co 30 cm;

- deskowanie boczne i tylne: 4 x 4,00 x 0,25 + 2 x 7,50 x 0,25 = 7,75 m2
- dylatacje ze styropianu grubości 20 mm – 4 sztuki długości po 4,0 m o  

   szerokości 25 cm t.j. 16,0 x 0,25 = 4,0 m2 styropianu ;
-  grubość płyt przejściowych – 25 cm;

- objętość betonu w płytach przejściowych: 
m3 = 2 x 7,50 x 4,0 x 0,25 = 15,00
- ilość zbrojenia w płytach przejściowych: 

Mg = 2 x 1,686 = 3,372
	m2
m3
Mg
	7,75
15,00

3,372

	19.
	Drenaż z rur perforowanych Ø 100 za płytami przejściowymi z wyprowadzeniem przez mury regulacyjne Potoku do jego koryta. Rury perforowane drenażu obsypane kruszywem łamanym 20 ÷ 63 mm z otuleniem geowłókniną o gramaturze min 400g/m2;

m = 2 x [12,0  + 2 x 4,50] = 42,0 ; 
	m
	42,00

	20.
	Izolacja termozgrzewalna z papy grubości 5 mm na płytach przejściowych wraz z warstwą ochronną B-25 grubości 7 cm ;
m2 = 2 x 7,50 x (4,00 + 0,50) = 67,50
	m2
	67,50

	21.
	Zasypka płyt przejściowych kruszywem o uziarnieniu ciągłym (pospółką) uzyskującym wskaźnik zagęszczenia 1,00 do poziomu koryta konstrukcji drogowej na dojazdach. Dostawa zasypki z odległości do 10 km według miejsca poboru przyjętego przez wykonawcę;

m3 = 2 x 12,00 x 0,60 x  0,5 x 5,0 = 36,0
	m3

	36,0

	
	V.  USTRÓJ  NOŚNY  MOSTU:


	
	

	22.
	Zakup i sprowadzenie na budowę transportem dłużycowym prefabrykatów typu „Kujan-12” ;
sztuk: 9
	szt.
	9

	23.
	Montaż przęsła z prefabrykatów mostowych typu „Kujan-12” złożonego z 9 szt. dźwigarów sprężonych o wadze ok. 7,5 Mg/szt.
Montaż prefabrykatów żurawiem samochodowym o udźwigu  16 Mg ;

kpl = 1
	kpl
	1

	24.
	Wykonanie nadbetonu przęsła „Kujan-12” z betonu B-30 zbrojonego według Katalogu ustroju nośnego typu „Kujan-12” ;
- deskowanie tradycyjne (boków i ścian tylnych): 2 x 12,10 x 0,70 +  

   2 x 9,00 x 0,75 = 30,44
- objętość betonu B-30 ;

m3 = 12,10 x 0,45 x 0,65 x 9 = 31,85
- ilość zbrojenia nadbetonu według Katalogu: 0,07 x 31,85 = 2,230
	m2
m3
Mg
	30,44

31,85
2,230

	25.
	Izolacja przęsła z papy termozgrzewalnej grubości 5 mm ;
m2 = 12,80 x 7,80 = 99,84
	m2

	99,84

	26.
	Warstwa ochronna izolacji z asfaltu twardolanego grubości 3 cm ;

m2 = 12,60 x 7,20 = 90,72

	m2

	90,72

	
	VI.  POMOST:


	
	

	27.
	Ustawienie na zaprawie niskoskurczowej grubości 1,5 ÷ 2,5 cm kamiennego krawężnika typu mostowego 20 x 22 cm ;
m = 2 x (12,60 + 1,50) = 28,20
	m
	28,20

	28.
	Wykonanie żelbetowych kap gzymsowych z betonu B-30 w deskowaniu tradycyjnym przy ilości zbrojenia 0,08 Mg/ m3 ;

- powierzchnia deskowania:
m2 = 2 x (0,70 + 0,40) x 14,0 + 4 x (0,24 x 0,65 + 0,35 x 0,50) = 32,12
- objętość betonu B-30 w gzymsach: 
m3 = 2 x 14,0 x (0,65 x 0,24 + 0,35 x 0,50) = 9,27
- ilość zbrojenia: 
Mg = 9,27 x 0, 08 = 0,742 Mg

	 m2
  m3
Mg

	32,12
9,27
0,742


	29.
	Wbudowanie bariero-poręczy mostowej typu BS-3D na gzymsach;
m = 2 x 14,0 = 28,0


	   m
	28,0

	30.
	Ustawienie na murach regulacyjnych Potoku Lesk (po wykonaniu regulacji cieku) barier energochłonnych typu SP-06/M/1,0. Od strony ul. Polnej: 24 m w kierunku dolnej wody ; zaś od strony lewego brzegu za mostem w kierunku drogi gminnej (górnej wody) – 12 m ;
m = 12,0 + 24,0 = 36,0
	m
	36,0

	31.
	Przedłużenie barier energochłonnych typu drogowego SP-09/4 na odcinkach: przebudowy ul. Polnej – 16,0 m (w kierunku dolnej wody) i 12,0 m w kierunku górnej wody Potoku Lesk oraz 12,0 m za mostem w stronę Potoku Grzędzkiego ; 

m = 2 x 12,0 + 16,0 = 40,0
	m
	40,0

	
	VII.  NAWIERZCHNIA NA MOŚCIE I DOJAZDACH:


	
	

	32.
	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości 5 MPa nad płytami przejściowymi dojazdów obustronnych do mostu ; warstwa grubości 22 cm ;

m2 = 2 x 4,00 x 7,00 = 56,0
	m2
	56,0

	33.
	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm grubości średnio 30 cm na dojazdach do mostu oraz korygowanym odcinku niwelety ul. Polnej, wraz z uprzednim zfrezowaniem istniejącej nawierzchni bitumicznej i jednoczesnym wykorzystaniem frezowiny na pobocza. Wykonanie podbudowy pod zjazdami do posesji nr 14 i nr 23 (przepust pod zjazdem Ø 40 cm długości 6,0 m) ;
m2 = 50,0 x 4,25 + 10,0 x 3,65 + 2 x 4,00 x 3,20 = 274,6
	m2
	274,6

	34.
	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/20 mm o grubości warstwy – 5 cm wykonana na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jak wyżej ;
m2 = 274,6
	m2
	274,6

	35.
	Skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kG/m2 ;

m2 = 274,6 + 56,0 = 330,6
	m2
	330,6

	36.
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 mm grubości 4 cm wykonana na korygowanej wysokościowo ulicy Polnej oraz dojazdach z wyjątkiem samego mostu ;
m2 = 50,0 x 4,05 + 10,0 x 3,55 + 2 x 5,00 x 5,50 + 2 x 4,0 x 3,10 = 317,8
	m2
	317,8

	37.
	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12 mm grubości 4 cm na całej powierzchni przebudowy mostu wraz z dojazdami ;

m2 = 50 x 4,00 + 10,0 x 3,50 + 10,0 x 5,50 + 12,60 x 7,10 + 24,0 = 
     = 403,5
	m2
	403,5

	38.
	Wykonanie na kontakcie z obiektem mostowym obustronnych dylatacji bitumicznych typu „Tarco” o szerokości po 30 cm i długości po 7,0 m ;

m = 2 x 7,0 = 14,0
	m
	14,0


  Sporządził:
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