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                                                                                                                            Wg rozdzielnika

Dot. przetargu nieograniczonego: Przebudowa mostu w miejscowości Czarny Bór
        (dz. nr 537,526).
W odpowiedzi na zapytania, jakie wpłynęły od Wykonawców dotyczące w/w postępowania wyjaśniamy:

1. Pyt. „W załączonych materiałach przetargowych brak jest operatu geotechnicznego badań gruntu  poziomie posadowienia przyczółków mostu, jest to potrzebne do doboru technologii i ustalenia ceny zbicia ścianki szczelnej.

Wątpliwości budzi przyjęta w przedmiarze długość pala G62-6,0 m”. 

Odp. Opinia geotechniczna podłoża gruntowego stanowi pomoc projektową przy rozwiązaniu kwestii posadowienia podpór. Zabezpieczenie wykopów ścianką szczelną o długości pali G-62 wynoszącą 6,00 m jest zupełnie wystarczające dla zrealizowania fundamentów. Według podanych w przedmiarze warunków wykonania przedmiotowej ścianki – będzie ona realizowana w gruntach kat. III ÷ IV. Kosztorys ofertowy zakłada także w/w warunki geotechniczne.

2.Pyt. „W przedmiarze robót podana jest klasa betonu użytego do budowy mostu B25 w dokumentacji  projektant przewiduje  B30”.

Odp. Beton podpór mostowych klasy B-25.

3. Pyt. „Brak rozwiązania umocnienia dna potoku pod mostem, zapis na rysunku nr 1 „ dno potoku Lesk” konstrukcja wg projektu JUKS Wrocław- nie precyzuje rozwiązania”.

„Brak informacji o rozwiązaniu koryta rzeki przed i za mostem”.

Odp. Umocnienie dna zostanie zrealizowane przez wykonawcę regulacji Potoku Lesk.

4.Pyt.”Oparcie przęsła mostu na czterech łożyskach garnkowych poprzez podwalinę żelbetową o wysokości przekroju 30 cm wydaje się rozwiązaniem wątpliwym. Belki mostowe Kujan tworzą płytę nośną jednokierunkowo zbrojoną . Proponujemy zastosować podkładki elastomerowe pod każdą belkę , albo warstwę papy „ Zdunbit Mosty”, którą również można zastosować zamiast asfaltu twardolanego przęsła i płyt przejściowych (zmniejszenie kosztów)”.

Odp. Zastosowane w projekcie przęsło typu „Kujan – 12” jest typowym rozwiązaniem katalogowym i wszelkie zmiany w zakresie sposobu jego rozwiązania są niedopuszczalne.

5. Pyt. „Czy zamawiający wprowadzi zastępczą organizację ruchu na czas wykonywania robót ?”
6.Pyt.Prosimy o przekazanie projektu zstępczej organizacji ruchu.

Odp.  Realizacja obiektu mostowego prowadzona będzie przy wyłączeniu istniejącego mostu z ruchu, który podlegać będzie całkowitej rozbiórce. Nie przewiduje się ruchu zastępczego w trakcie trwania robót. 

7.Pyt. W jakim okresie Zarządca cieku wykona poszerzenie cieku i wzmocnienie dna , w trakcie, czy po zakończonej przebudowie obiektu.

Odp. Aktualnie prowadzona jest regulacja potoku Lesk – jednak jej zakończenie uwarunkowane jest uprzednim wykonaniem przedmiotowego obiektu mostowego. Wykonawca regulacji Potoku przystąpi do kontynuowania robót w obrębie istniejącego mostu dopiero po zrealizowaniu nowego obiektu.

8.Pyt. Prosimy o wykreślenie  pozycji nr 11 Przedmiaru „ Późniejsze (tj. po  docelowym umocnieniu dna koryta cieku) przycięcie ścianki szczelnej do poziomu uregulowanego dna : Odzysk (ok.3,3 Mg stali złomowej) materiału po stronie Zamawiającego od zarządcy cieku po zakończeniu regulacji Potoku Lesk w obrębie przedmiotowego mostu” w przypadku wykonywania regulacji cieku po zakończonej przebudowie obiektu i przeniesienie tego zakresu robót na wykonawcę regulacji cieku.

Odp. Zamawiający podejmie decyzję o późniejszym przycięciu ścianki stalowej typu G-62 oraz ewentualnym umocnieniu dna cieku dopiero w trakcie realizacji mostu. Może bowiem okazać się, że uzasadnionym będzie wykonanie tych robót przez oferentów

9.Pyt. Prosimy o udostępnienie plików SSt: ”wyrównanie podbudowy kruszywem stabil. Cementem. shs” i „SSt —wyburzenie mostu.shs” w wersji doc lub PDF.  Obecnie zamieszczone pliki są nie do odczytania

Odp.  Pliki w załączeniu.

                                                                                                            Wójt Gminy Czarny Bór


 Adam Górecki
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