Zakres rzeczowy i warunki dostawy budek lęgowych dla ptaków, nietoperzy,                                             oraz trzmieli i pszczoły murarki
Dostawa nowych, gotowych do zawieszenia, drewnianych budek lęgowych dla ptaków        wg następującej specyfikacji:

TYP A  sztuk; 15
 wymiar wewnętrzny dna: 11cm x 11 cm
 głębokość od wlotu do dna: 19 cm
 średnica otworu wlotowego: 33 mm

TYP A1 sztuk; 10 .
 wymiar wewnętrzny dna: 11cm x 11 cm
 głębokość od wlotu do dna: 19 cm
 średnica otworu wlotowego: 28 mm

TYP B sztuk; 10 
 wymiar wewnętrzny dna: 14cm x 14 cm 
 głębokość od wlotu do dna: 26 cm
 średnica otworu wlotowego: 47 mm

TYP D sztuk; 5 
wymiar wewnętrzny dna: 17cm x 17 cm 
głębokość od wlotu do dna: 27 cm
średnica otworu wlotowego: 85 mm

Budki lęgowe specjalne:

TYP Budka lęgowa dla nietoperzy sztuk; 5 

TYP Budka lęgowa półotwarta sztuk; 5
a = 80mm
b = 70mm 

TYP Budka lęgowa dla jerzyków - trocinobeton sztuk; 10 (kolor do uzgodnienia)

Budka dla trzmieli i pszczoły murarki sztuk; 5 

[bookmark: _GoBack]Ogółem : 65 sztuk budek

1) Grubość ścian z desek 2 cm, ścianka przednia podwójna (typ Sokołowskiego), wszystkie budki otwierane do czyszczenia – przednia ścianka (nie zalecane zamykanie na wkręty, wskazany haczyk), dach spadzisty od strony tylnej ściany w kierunku otworu wlotowego.
2) Deski wysuszone bez śladów sinizny, od strony wewnętrznej budki nie strugane surowe.
3) Tylna listwa do mocowania budki do drzewa szer. nie mniejszej niż 4,50 cm, gr. 2 cm,  – mocowanie góra i dół budki za pomocą gwoździ (w tym celu nawiercone po 2 otwory Ø 5 mm   góra i dół  listwy mocującej) listwa z drewna dębowego. 
4) Wewnątrz budki na ścianach bocznych i tylnej (na wysokości około 11 cm) nabite listewki np. 1cmx1cm dla umożliwienia wyjścia piskląt do otworu wylotowego.
5) Budka impregnowana typ: „drewnochronem” od zewnątrz, daszek impregnowany lakiero -bejcą podwójnie.    	
6) Wykonane i dostarczone budki lęgowe powinny być gotowe do zawieszenia. Przeznaczone są do umieszczenia na drzewach na terenie lasów gminnych. 
7) Usługa powieszenia budek nie jest objęta tym zapytaniem ofertowym. 
8) Cena oferty powinna uwzględniać również koszty dostawy zamówionych budek loko Urząd Gminy w Czarnym Borze z siedzibą przy ul. Głównej 18, 58-379 Czarny Bór.
9) Przed wysłaniem całej dostawy Wykonawca prześle drogą elektroniczną do zamawiającego na adres; srodowisko@czarny-bor.pl szczegółowe zdjęcia budki np. typu A w widoku  jako całość oraz widoki  poszczególnych ścian drewnianych budki. 
10)  (na dnie budki 3 cm suchych trocin sosnowych)            
   
Informacje dodatkowe: Piotr Piechocki  – Inspektor w Referacie Ochrony Środowiska                     i Gospodarki Wodnej – tel. 74 8450139 wew. 33.












